Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX RF USB Stick 340
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX RF USB Schnittstelle
Schnittstelle zwischen USB und KNX RF, ausgeführt als USB-Stick. Unterstützung KNX Long Frames. Schnittstelle kompatibel zur ETS®.

Technische Daten:
Gehäuse:	USB Stick (71 x 23 x 9 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	USB-Stecker Typ A
	Antenne intern
Spannungsversorgung:	USB < 50 mA
KNX:	Medium RF
	Kompatibel mit ETS ab ETS5
	Unterstützung von KNX Long Frames

Fabrikat:	Weinzierl KNX RF USB Stick 340
Artikel-Nummer:	5110