Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX IO 532 (1D1O)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX Dimmer (12..24 V)
Kompakter kombinierter Dimm-/Schaltaktor mit einer Breite von max. 1 TE (18 mm) mit 1 PWM-Ausgang zum Dimmen von LEDs und 1 bistabilem Relais-Ausgang. Der Dimmaktor kann z.B. für LED-Panels oder -Stripes benutzt werden, die mit Konstantspannung angesteuert werden. Zusätzlich zur Dimmfunktion unterstützt das Gerät Szenen, Automatik, Schlummerfunktion, Treppenlicht und Sequenzer. Der Schaltaktor kann zum Schalten eines Netzteils für den Dimmteil verwendet werden. Er bietet zusätzlich Funktionen für universellen Ausgang einschließlich Szenenschaltungen, Ein- und Ausschaltverzögerung und Treppenlichtschaltung. Lokale Bedienung und Visualisierung des Gerätezustands über Taster und mehrfarbige LEDs auf der Gerätefront. Zusätzlich zu den Eingangs- und Ausgangskanälen mindestens 16 unabhängige Logik- oder Zeitfunktionen. Alle Anschlüsse steckbar ausgeführt.

Technische Daten:
Gehäuse:	Reiheneinbau, Einbaubreite 1 TE (18 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Klemme für KNX Bus (rot / schwarz)
	Steckbare Schraubklemme (3 polig) für Dimmer 
	Steckbare Schraubklemme (3 polig) für Aktor
Spannungsversorgung:	KNX ca. 3 mA
KNX:	Medium TP
Bedien- und Anzeigeelemente:	2 Tasten und 3 LEDs, mehrfarbig
	KNX Programmiertaste mit LED (rot)
Ausgang (Dimmaktor):	Versorgungsspannung: 12 ... 24 V⎓
	Max. Laststrom: 6 A
Ausgang (Aktor):	Relais Typ: 230V∿ / 8A

Fabrikat:	Weinzierl KNX IO 532 (1D1O)
Artikel-Nummer:	5313