Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX IO 534 CV (4D)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX Dimmer 4-fach für LEDs, Konstantspannung (12..24 V)
Kompakter Dimmaktor mit 4 Kanälen für LEDs mit Konstantspannung-Ansteuerung. Unterstützung von RGB, RGBW und Tunable White mit einer Breite von max. 1 TE (18 mm). Der Dimmaktor kann z.B. für LED-Panels oder Streifen mit RGB / RGBW / Tunable White Konfiguration oder mit 4 unabhängigen Dimmkanälen eingesetzt werden, die mit Konstantspannung angesteuert werden. Zusätzlich zur Dimmfunktion unterstützt das Gerät Szenen, Automatik, Schlummerfunktion, Treppenlicht und Sequenzer. Lokale Bedienung und Visualisierung des Gerätezustands über Taster und mehrfarbige LEDs auf der Gerätefront. Zusätzlich zu den Eingangs- und Ausgangskanälen mindestens 16 unabhängige Logik- oder Zeitfunktionen. Alle Anschlüsse steckbar ausgeführt. 

Technische Daten:
Gehäuse:	Reiheneinbau, Einbaubreite 1 TE (18 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Klemme für KNX Bus (rot / schwarz)
	2 steckbare Schraubklemmen (3 polig) für Dimmer
Spannungsversorgung:	KNX ca. 3 mA
KNX:	Medium TP
Bedien- und Anzeigeelemente:	2 Tasten und 3 LEDs, mehrfarbig
	KNX Programmiertaste mit LED (rot)
Ausgang (Dimmaktor):	Versorgungsspannung: 12 ... 24 V⎓
	Max. Laststrom: 6 A gesamt, frei verteilbar

Fabrikat:	Weinzierl KNX IO 534 CV (4D)
Artikel-Nummer:	5314