Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für Multi IO Extension 592
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaiserweiterung Jalousie
Relaiserweiterung speziell für die Steuerung von Jalousien und Rollladen mit einer Breite von max. 1 TE (18 mm). Die Doppelrelais werden an nur einen Ausgang eines KNX Multi Input/Output Moduls angeschlossen. Die Richtungsansteuerung der Relais-Ausgänge erfolgt automatisch mittels einer Codierung im Signal. Die Ausgänge sind elektro-mechanisch gegeneinander verriegelt, um einen Motorschaden zu verhindern. Eine integrierte Sicherung dient zum Schutz der Betriebsmittel.

Technische Daten:
Gehäuse:	Reiheneinbau, Einbaubreite 1 TE (18 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Schraubklemme (2 polig) für 24 V⎓ Eingang
	Schraubklemme (3 polig) für 230 V∿ Ausgang
Anzeigeelemente:	2 LEDs (grün) zur Statusanzeige
Sicherung:	Feinsicherung 5x20 mm, 6 A
Eingang:	Eingangsspannung (Signal) 24 V⎓
	Max. Eingangsstrom < 25 mA
Ausgang:	Sicherung max. 6 A 
Relais Typ: 250 V∿ / 6 A

Fabrikat:	Weinzierl Multi IO Extension 592
Artikel-Nummer:	5322