Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX ENO 626 secure
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX EnOcean Gateway secure (8 Kanal UP)
Bidirektionales Gateway zwischen EnOcean-Funkgeräten und dem KNX-Bus. Unterstützung von sicherer Funkkommunikation mit geeigneten Endgeräten. Das Gerät verfügt über 8 + 8 Kanäle. Die Kanäle 1-8 können mit EnOcean-Sensoren oder Aktoren verbunden werden oder alternativ mit einer Logik- oder Regelungsfunktion konfiguriert werden. Die Kanäle 9-16 können mit einer Logik- oder Regelungsfunktion konfiguriert werden. Es können EnOcean Geräte unabhängig vom Hersteller verbunden werden, entsprechend nachfolgender Liste der unterstützten EnOcean Equipment Profilen (EEP). Die Konfiguration der Kanäle erfolgt mit der ETS-Software. Das Einlernen von Sensoren und Aktoren kann vor Ort am Gateway erfolgen. Dazu verfügt das Gerät über LEDs und Bedientaster. Optional steht eine Windows-Software zur Verfügung, mit der die Funk-Verknüpfungen verwaltet werden können. Mit Hilfe dieser Software kann ein Gateway auch als Busmonitor für EnOcean-Telegramme über KNX-Bus dienen. Das Gateway verfügt über den integrierten EnOcean-Repeater. Versorgung über den KNX Bus ohne externe Spannungsversorgung.

Technische Daten:
Gehäuse:	Installation in Standard UP-Dose
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Klemme für KNX Bus (rot / schwarz)
	Antenne intern
Spannungsversorgung:	KNX ca. 11 mA
KNX:	Medium TP
Bedien- und Anzeigeelemente:	2 Tasten und 9 LEDs
	KNX Programmiertaste mit LED (rot)
Anzahl der Kanäle:	8 EnOcean Profile oder Logik-/Regelungskanäle
	8 Logik-/Regelungskanäle
Unterstützte EnOcean-Geräte:	Entsprechend EnOcean Equipment Profilen (EEP)
	Unterstützung von security-fähigen EnOcean-Geräten
Kanaltyp: Link von EnOcean-Sensor zu KNX:
	Sensortyp: RPS Schalter 
	Sensortyp: 1BS Fensterkontakt 
	Sensortyp: 4BS Fenster und Tür Kontakt 
	Sensortyp: RPS Fenstergriff 
	Sensortyp: VLD Sensorfenstergriff 
	Sensortyp: RPS Zugangskarten-Schalter 
	Sensortyp: RPS Druck-Schalter 
	Sensortyp: RPS Druck-Schalter-Gruppe 
	Sensortyp: RPS Leckagesensor 
	Sensortyp: 4BS Temperatursensoren 
	Sensortyp: 4BS Temperatur- und Feuchtesensoren 
	Sensortyp: 4BS Lichtsensoren 
	Sensortyp: 4BS Anwesenheitssensoren 
	Sensortyp: 4BS Licht-/Temperatur-/Anwesenheitssens.
	Sensortyp: 4BS Gassensoren 
	Sensortyp: 4BS Raumbediengeräte 
	Sensortyp: 4BS Automatische Zähler 
	Sensortyp: 4BS Umweltsensoren 
	Sensortyp: 4BS Digitaleingang 
Kanaltyp: Link von KNX zu EnOcean-Aktor:
	Emulierter Sensortyp: RPS Schalter
	Emulierter Sensortyp: 1BS Kontakteingang 
	Aktortyp: VLD Aktoren, Beleuchtung
	Aktortyp: VLD Aktoren, Jalousie
	Aktortyp: HKL Antrieb für Stellventil 
Regelung und Steuerung:	Zeitschalter (Einschaltverzögerungen, Nachlaufschaltungen)
	Regelung und Steuerung (Zweipunkt, Kontinuierlich,
	Wärme-Bedarfsanforderung, Lichtsteuerung)
Logikfunktionen:	Gatter (z.B. AND, OR, XOR)
	Impulsschaltung (Toggle)
Sonstige:	Trigger
	Wertgeber
	Watchdog zur Sensorüberwachung

Fabrikat:	Weinzierl KNX ENO 626 secure
Artikel-Nummer:	5269