Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX LineCoupler 650
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX Linienkoppler
Linienkoppler/Bereichskoppler mit einer Breite von max. 1 TE (18 mm). Als Linienkoppler verbindet er eine KNX-Linie mit der Hauptlinie. Als Bereichskoppler verbindet er eine Hauptlinie mit einer Bereichslinie. Hierbei sind die Linien galvanisch getrennt. Erweiterte Filtertabelle für Hauptgruppe 0..31. Die Hauptlinie und die untergeordnete Linie werden jeweils über eine Busklemme angeschlossen. LEDs auf der Gerätefront zur Visualisierung der Betriebszustände sowie Kommunikationsfehler auf dem KNX Bus. Taster um Telegrammfilter testweise zu deaktivieren. Versorgung über den KNX Bus ohne externe Spannungsversorgung.

Technische Daten:
Gehäuse:	Reiheneinbau, Einbaubreite 1 TE (18 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Klemme für KNX Bus Hauptlinie (rot / schwarz)
	Klemme für KNX Bus Sublinie (rot / schwarz)
Spannungsversorgung:	KNX Hauptlinie ca. 5 mA
	KNX Sublinie ca. 3 mA
KNX:	Medium TP
	Erweiterte Filtertabelle für Hauptgruppe 0..31
	Unterstützung von KNX Long Frames
Bedien- und Anzeigeelemente:	2 Tasten und 3 LEDs, mehrfarbig
	KNX Programmiertaste mit LED (rot) 

Fabrikat:	Weinzierl KNX LineCoupler 650
Artikel-Nummer:	5233