Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX IP Interface 731
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX IP Schnittstelle
Kompakte Schnittstelle mit einer Breite von max. 1 TE (18 mm) zur Anbindung eines oder mehrerer PCs an den KNX Bus. Die Verbindung erfolgt über eine LAN-Schnittstelle (IP). Die IP-Adresse kann über einen DHCP-Server bzw. durch manuelle Konfiguration (ETS) zugewiesen werden. Das Gerät arbeitet nach der KNXnet/IP-Spezifikation unter Verwendung von Core, Device Management und Tunnelling. Programmierschnittstelle für die ETS ab Version 3c. Lokale Bedienung und Visualisierung des Gerätezustands über Taster und mehrfarbige LEDs auf der Gerätefront. Versorgung über den KNX Bus ohne externe Spannungsversorgung. 

Technische Daten:
Gehäuse:	Reiheneinbau, Einbaubreite 1 TE (18 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Klemme für KNX Bus (rot / schwarz)
	LAN-Buchse RJ-45
Spannungsversorgung:	KNX ca. 15 mA
KNX:	Medium TP
	Kompatibel mit ETS ab ETS3
	Unterstützung von KNX Long Frames
	Bis zu 5 Verbindungen gleichzeitig über KNXnet/IP Tunneling
Bedien- und Anzeigeelemente:	2 Tasten und 3 LEDs, mehrfarbig
	KNX Programmiertaste mit LED (rot)

Fabrikat:	Weinzierl KNX IP Interface 731
Artikel-Nummer:	5242