Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX IP BAOS 773
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX IP BAOS Objekt Server
IP Interface / Gateway mit einer Breite von max. 1 TE (18 mm) zum KNX sowohl auf Telegrammebene (KNXnet/IP Tunnelling) als auch auf Datenpunktebene (KNX Application Layer). Die Verbindung erfolgt über eine LAN-Schnittstelle (IP). Die IP-Adresse kann über einen DHCP-Server, Auto IP bzw. durch manuelle Konfiguration (ETS) zugewiesen werden. Als Interface arbeitet das Gerät nach der KNXnet/IP-Spezifikation, es kann als Programmierschnittstelle für die ETS verwendet werden. Als Object-Server unterstützt das Gerät das KNX BAOS Binary Protokoll V2.0 sowie KNX BAOS Web Services (JSON). Die LEDs auf der Gerätefront visualisieren den Verbindungsstatus, den Telegrammverkehr sowie Kommunikationsfehler für LAN und für KNX. Mit Hilfe der Taster kann auch der Status der Tunnelling-Verbindungen visualisiert werden. Versorgung über den KNX Bus ohne externe Spannungsversorgung.

Technische Daten:
Gehäuse:	Reiheneinbau, Einbaubreite 1 TE (18 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Klemme für KNX Bus (rot / schwarz)
	LAN-Buchse RJ-45
Spannungsversorgung:	KNX ca. 15 mA
KNX:	Medium TP
	Unterstützung von KNX Long Frames
	Bis zu 5 Verbindungen gleichzeitig über KNXnet/IP Tunneling
KNX BAOS Protokolle:	KNX BAOS Binary Protokoll V2.0
KNX BAOS Web Services (JSON)
Anzahl Datenpunkte:	250
Anzahl BAOS Verbindungen:	10
Bedien- und Anzeigeelemente:	2 Tasten und 3 LEDs, mehrfarbig
	KNX Programmiertaste mit LED (rot)

Fabrikat:	Weinzierl KNX IP BAOS 773
Artikel-Nummer:	5262