Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX IP BAOS 777
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX IP BAOS Object Server mit Web-Visualisierung
Universelles KNX IP Gateway mit integriertem Webserver als Visualisierung über Browser (PC, Tablet, Smartphone). Konfiguration der Oberfläche ausschließlich über die ETS. KNX Schnittstelle auf Telegrammebene (KNX/IP Tunneling) und Datenpunktebene (KNX Application Layer). IP Anschluss über LAN-Schnittstelle (RJ45). IP Adressvergabe über DHCP, manuelle Konfiguration (über ETS, Webinterface oder Gerätemenü). ETS Programmierschnittstelle nach KNXnet/IP-Spezifikation (ab ETS Version 4.2). Mindestens 8 KNXnet/IP Tunneling Verbindungen und 10 Binary IP UDP/TCP Verbindungen gleichzeitig. Datenpunktzugriffe über KNX BAOS Binary Protokoll V2.1, RESTful Services und KNX BAOS Web Services (JSON). ETS Datenbank mit Gebäudestruktur und generische ETS Datenbank verfügbar. Spannungsversorgung über Power over Ethernet (PoE) oder externe Spannungsversorgung (12..30 V DC). Display (OLED) für Geräteinformationen, Betriebsparameter und Konfigurationsmenü. Logging- und Timerfunktionen über die Web-Oberfläche.

Technische Daten:
Gehäuse:	Reiheneinbau, Einbaubreite 2 TE (36 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Klemme für KNX Bus (rot / schwarz)
Klemme für Versorgungsspannung (gelb / weiß)
	LAN-Buchse RJ-45
Spannungsversorgung:	Externe Versorgung 12..30 V⎓, alternativ Power over Ethernet (PoE)
	Leistungsaufnahme < 1,5 W
KNX:	Medium TP
	Unterstützung von KNX Long Frames
	Bis zu 8 Verbindungen gleichzeitig über KNXnet/IP Tunneling
KNX BAOS Protokolle:	KNX BAOS Binary Protokoll V2.0
KNX BAOS Web Services (JSON)
Web Visualisierung:	24 Räume
	16 Funktionen pro Raum
	16 Funktionen raumübergreifend
	Bis zu 3 Objekte pro Funktion
Anzahl Datenpunkte:	2000 mit generischer ETS Datenbank
Anzahl BAOS Verbindungen:	10
Bedien- und Anzeigeelemente:	OLED Display mit 4 Tasten
	KNX Programmier-LED (rot)

Fabrikat:	Weinzierl KNX IP BAOS 777
Artikel-Nummer:	5193