Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX Modbus RTU Gateway 886
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX Modbus RTU Gateway
Kompaktes KNX Modbus RTU Gateway mit einer Breite von max. 1 TE (18 mm) mit 250 frei konfigurierbaren Kanälen (KNX Datenpunkte). Einfache Integration von Modbus-Geräten, die das RTU-Protokoll über RS-485 unterstützen. Modbus Master- oder Slave-Funktion. Die Zuordnung zwischen KNX-Objekten und Modbus-Registern kann über Parameter in der ETS konfiguriert werden. Inklusive Interpretation und Skalierung der Modbus Daten entsprechend der Datenpunkttypen des KNX Standards. Lokale Bedienung (Testfunktionen) und Visualisierung des Gerätezustands über Taster und mehrfarbige LEDs auf der Gerätefront. Der Modbus Anschluss ist vom KNX Bus galvanisch getrennt. Alle Anschlüsse steckbar ausgeführt.

Technische Daten:
Gehäuse:	Reiheneinbau, Einbaubreite 1 TE (18 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Klemme für KNX Bus (rot / schwarz)
Steckbare Schraubklemme (3 polig) für Modbus
	Steckbare Schraubklemme (3 polig) für Hilfsspannung
Spannungsversorgung:	KNX ca. 4 mA
	Hilfsspannung für Modbus-Seite 12..24 V⎓
KNX:	Medium TP
Bedien- und Anzeigeelemente:	2 Tasten und 3 LEDs, mehrfarbig
	KNX Programmiertaste mit LED (rot)
Modbus:	Typ: RTU
	Bis zu 25 Slave Geräte
	Bis zu 250 Kanäle

Fabrikat:	Weinzierl KNX Modbus RTU Gateway 886
Artikel-Nummer:	5256