Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX USB Interface 312
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX USB Schnittstelle
Schnittstelle zwischen USB und KNX TP, ausgeführt als Reiheneinbaugerät mit der Breite von max. 1 TE (18 mm). Unterstützung KNX Long Frames. Schnittstelle kompatibel zur ETS®. Mehrfarbige LEDs für die Anzeige von Busstatus, Telegrammverkehr und Kommunikationsfehlern. Der USB Anschluss ist vom KNX Bus galvanisch getrennt.

Technische Daten:
Gehäuse:	Reiheneinbau, Einbaubreite 1 TE (18 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Klemme für KNX Bus (rot / schwarz)
	USB-Buchse Typ B
Spannungsversorgung:	USB < 15 mA
	KNX < 3 mA
KNX:	Medium TP
	Kompatibel mit ETS ab ETS3
	Unterstützung von KNX Long Frames
Anzeigeelemente:	2 LEDs, mehrfarbig für die Anzeige von
	Busstatus, Telegrammverkehr und 
	Kommunikationsfehlern

Fabrikat:	Weinzierl KNX USB Interface 312
Artikel-Nummer:	5229