Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX USB Interface Stick 333 secure
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX USB Schnittstelle
Schnittstelle zwischen USB und KNX TP, ausgeführt als USB-Stick. Unterstützung KNX Long Frames. Schnittstelle kompatibel zur ETS®. Mehrfarbige LEDs für die Anzeige von Busstatus, Telegrammverkehr und Kommunikationsfehlern. Der USB Anschluss ist vom KNX Bus galvanisch getrennt. Die KNX USB Schnittstelle unterstützt KNX Security und BAOS Security.

Technische Daten:
Gehäuse:	USB Stick (60 x 19 x 13 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Klemme für KNX Bus (Steckbare Schraubklemme)
	USB-Stecker Typ A
Spannungsversorgung:	USB < 8 mA
	KNX < 3 mA
KNX:	Medium TP
	Object Server: BAOS V2 secure
	Unterstützung von KNX Long Frames
Anzeigeelemente:	2 LEDs, mehrfarbig für die Anzeige von
	Busstatus, Telegrammverkehr und 
	Kommunikationsfehlern

Fabrikat:	Weinzierl KNX USB Interface Stick 333 secure
Artikel-Nummer:	5445