Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX PowerSupply DGS 366
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX Spannungsversorgung
KNX Spannungsversorgung mit integrierter Busdrossel, Diagnosefunktion, Logik und Display. Mit einem zusätzlich Ausgang für Hilfsspannung. Breite max. 4 TE (72 mm). Der integrierte KNX Knoten überwacht Ausgangsstrom, Busspannung sowie die Temperatur im Gehäuse. Die Diagnosedaten können über den Bus gesendet oder lokal am Display angezeigt werden. Gerätestatus und die KNX physikalische Adresse des Gerätes am Display ablesbar. Logikfunktionen können mit der ETS® konfiguriert und im Display angezeigt werden.

Technische Daten:
Gehäuse:	Reiheneinbau, Einbaubreite 4 TE (72 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Steckbare Schraubklemme 230 V∿
Klemme für KNX Ausgang (rot / schwarz)
Klemme für Hilfsspannungsausgang (gelb / weiß)
Spannungsversorgung:	Eingangsspannung 230 V∿, 50 Hz
Wirkungsgrad bei Nennlast: ca. 85% (einschließlich Busdrossel)
KNX:	Medium TP
Bedien- und Anzeigeelemente:	OLED Display mit 4 Tasten
	KNX Programmier-LED (rot)
Ausgang:	KNX Nennspannung 30 V⎓
Hilfsnennspannung 30 V⎓
Nennstrom 640 mA (beide Ausgänge gemeinsam)

Fabrikat:	Weinzierl KNX PowerSupply DGS 366
Artikel-Nummer:	5207