Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX PowerSupply USB 367
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX Spannungsversorgung mit USB Schnittstelle
KNX Spannungsversorgung mit integrierter Busdrossel, Diagnosefunktion, Logik und Display. Integriertes KNX USB Interface (Anschluss: Micro USB) als Programmierschnittstelle für die ETS, auch für die lokale Programmierung des Gerätes. Mit einem zusätzlich Ausgang für Hilfsspannung. Breite max. 4 TE (72 mm). Der integrierte KNX Knoten überwacht Ausgangsstrom, Busspannung sowie die Temperatur im Gehäuse. Die Diagnosedaten können über den Bus gesendet oder lokal am Display angezeigt werden. Gerätestatus und die KNX physikalische Adresse des Gerätes am Display ablesbar. Logikfunktionen können mit der ETS® konfiguriert und im Display angezeigt werden.

Technische Daten:
Gehäuse:	Reiheneinbau, Einbaubreite 4 TE (72 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Steckbare Schraubklemme 230 V∿
Klemme für KNX Ausgang (rot / schwarz)
Klemme für Hilfsspannungsausgang (gelb / weiß)
	USB 2.0 Micro-B Buchse
Spannungsversorgung:	Eingangsspannung 230 V∿, 50 Hz
Wirkungsgrad bei Nennlast: ca. 85% (einschließlich Busdrossel)
KNX:	Medium TP
	Unterstützung von KNX Long Frames
Bedien- und Anzeigeelemente:	OLED Display mit 4 Tasten
	KNX Programmier-LED (rot)
Ausgang:	KNX Nennspannung 30 V⎓
Hilfsnennspannung 30 V⎓
Nennstrom 640 mA (beide Ausgänge gemeinsam)

Fabrikat:	Weinzierl KNX PowerSupply USB 367
Artikel-Nummer:	5219