Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX IO 411 (4Ii)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX Binäreingang (für potentialfreie Kontakte)
Kompakter Binäreingang mit einer Breite von max. 1 TE (18 mm) mit vier Kanälen zur Steuerung von Leuchten, Jalousien usw. mit herkömmlichen Schaltern oder Kontakten. Eingänge für potenzialfreie Kontakte. Als Impulszähler einsetzbar, auch für Zähler mit S0-Ausgang oder Windmesser. Lokale Bedienung und Visualisierung des Gerätezustands über Taster und mehrfarbige LEDs auf der Gerätefront. Zusätzlich zu den Eingangskanälen mindestens 16 unabhängige Logik- oder Zeitfunktionen. Versorgung über den KNX Bus ohne externe Spannungsversorgung. Alle Anschlüsse steckbar ausgeführt.

Technische Daten:
Gehäuse:	Reiheneinbau, Einbaubreite 1 TE (18 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Klemme für KNX Bus (rot / schwarz)
	Steckbare Schraubklemme (3 polig) für Binäreingang Kanal 1 und 2
	Steckbare Schraubklemme (3 polig) für Binäreingang Kanal 3 und 4
Spannungsversorgung:	KNX ca. 5 mA
KNX:	Medium TP
Bedien- und Anzeigeelemente:	2 Tasten und 3 LEDs, mehrfarbig
	KNX Programmiertaste mit LED (rot)
Eingänge (Binäreingänge):	Spannung an Eingangskontakten: SELV
	Galvanisch getrennt
	Signal maximal 100 Ticks pro Sekunde

Fabrikat:	Weinzierl KNX IO 411 (4Ii)
Artikel-Nummer:	5231