Weinzierl Engineering GmbH
Achatz 3
DE-84508 Burgkirchen / Alz
GERMANY
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX TP Push Button Interface 420 secure
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX TP Tasterschnittstelle mit KNX Security
KNX Tasterschnittstelle mit integriertem Busankoppler. Zum Anschluss von konventionellen Tastern oder potentialfreien Kontakten. Zusätzlicher Ausgang für 2 LEDs.
Mit Applikation für Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Szenen- und Farbsteuerung sowie Sequenzcontroller. Jeder Tastereingang muss einzeln konfigurierbar sein. Mehrfach-Funktionen sollen auf jeder Taste möglich sein.
Zusätzliche unabhängige Logik- und Zeitfunktionen. Unterstützung von KNX Data Security.

Technische Daten:
Gehäuse:	Maße ohne Busklemme: 40 x 40 x 11 mm
Höhe mit Busklemme: 22 mm
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Klemme für KNX Bus (rot / schwarz)
	Buchse für externe Schalter / LEDs
	Länge Anschlussleitung: 150 mm
Spannungsversorgung:	KNX ca. 3 mA
KNX:	Medium TP mit Data Security
Bedien- und Anzeigeelemente:	4 Tasten (für Test)
6 LEDs (grün für Test)
	KNX Programmiertaste mit LED (rot)
Eingänge (Binäreingänge):	für potenzialfreie Kontakte
	Bis 100 Ticks pro Sekunde
Ausgänge (LEDs):	Spannung: 3,3 V⎓
Interner Vorwiderstand: 2 kOhm

Fabrikat:	Weinzierl KNX TP Push Button Interface 420 secure
Artikel-Nummer:	5385 (Tasterschnittstelle mit Anschlussleitung)