Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX IO 520.1 secure
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX Jalousie-Aktor
Kompakter Jalousie-Aktor mit einer Breite von max. 1 TE (18 mm) mit zwei zusätzlichen Binäreingängen. Der Aktor dient zur Ansteuerung einer Jalousie, eines Rollladens oder auch eines Antriebes für Fenster oder Markisen. Die Relaiskontakte sind gegeneinander elektrisch verriegelt. Die Eingänge können über konventionelle Schalter mit einer externen Spannung von 12 bis 230 V angesteuert werden. Im unkonfigurierten Zustand steuern die Binäreingänge den Aktorkanal. Durch Konfiguration mit der ETS® Software können die Binäreingänge unabhängig verwendet werden. Lokale Bedienung und Visualisierung des Gerätezustands über Taster und mehrfarbige LEDs auf der Gerätefront. Zusätzlich zu den Eingangs- und Ausgangskanälen mindestens 16 unabhängige Logik- oder Zeitfunktionen. Versorgung über den KNX Bus ohne externe Spannungsversorgung. Alle Anschlüsse steckbar ausgeführt. Das Gerät unterstützt KNX Data Security.

Technische Daten:
Gehäuse:	Reiheneinbau, Einbaubreite 1 TE (18 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Klemme für KNX Bus (rot / schwarz)
	Steckbare Schraubklemme (3 polig) für Jalousieausgang
	Steckbare Schraubklemme (3 polig) für Binäreingang Kanal 1 und 2
Spannungsversorgung:	KNX ca. 3 mA (Ruhe) / 9 mA (aktiv)
KNX:	Medium TP
KNX Security 
Bedien- und Anzeigeelemente:	2 Tasten und 3 LEDs, mehrfarbig
	KNX Programmiertaste mit LED (rot)
Ausgang (Jalousie-Aktor):	Relais Typ: 230V∿ / 8A
Eingänge (Binäreingänge):	Spannung: 12 ... 230 V⎓∿
	Strom: < 1 mA
	Galvanisch getrennt
	Signal (DC) maximal 100 Ticks pro Sekunde
	Signal (AC) maximal 10 Ticks pro Sekunde

Fabrikat:	Weinzierl KNX IO 520.1 secure
Artikel-Nummer:	5515