Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX IO 546.1 secure (1D1O)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX Dimmer (1..10 V)
Kompakter kombinierter Dimm-/Schaltaktor mit einer Breite von max. 1 TE (18 mm) mit einem Dimmkanal für den Anschluss von elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) mit einer 0/1-10V Schnittstelle und 1 bistabilem Relais-Ausgang. Der Dimmaktor kann für mehrere EVGs parallel benutzt werden. Zusätzlich zur Dimmfunktion unterstützt das Gerät Szenen, Automatik, Schlummerfunktion, Treppenlicht und Sequenzer. Der Schaltaktor kann zum Schalten des EVGs des Dimmkanals verwendet werden. Er bietet zusätzlich Funktionen für universellen Ausgang einschließlich Szenenschaltungen, Ein- und Ausschaltverzögerung und Treppenlichtschaltung. Lokale Bedienung und Visualisierung des Gerätezustands über Taster und mehrfarbige LEDs auf der Gerätefront. Zusätzlich zu den Eingangs- und Ausgangskanälen mindestens 16 unabhängige Logik- oder Zeitfunktionen. Alle Anschlüsse steckbar ausgeführt.

Technische Daten:
Gehäuse:	Reiheneinbau, Einbaubreite 1 TE (18 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Klemme für KNX Bus (rot / schwarz)
	Steckbare Schraubklemme (3 polig) für Dimmer 
	Steckbare Schraubklemme (3 polig) für Aktor
Spannungsversorgung:	KNX ca. 3 mA
KNX:	Medium TP
	KNX Security optional
Bedien- und Anzeigeelemente:	2 Tasten und 3 LEDs, mehrfarbig
	KNX Programmiertaste mit LED (rot)
Ausgang (Dimmaktor für aktive EVGs): Dimmspannung: : 0 ... 10 V⎓/1 ... 10 V⎓
	Max. Strom: 50 mA
Ausgang (Schaltaktor):	Relais Typ: 250V∿ / 10A

Fabrikat:	KNX IO 546.1 secure (1D1O)
Artikel-Nummer:	5337