WEINZIERL ENGINEERING GmbH
Achatz 3-4
84508 Burgkirchen an der Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für Weinzierl KNX TP Blue IO 551 CC secure
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX LED Dimmaktor 4-fach mit Konstantstrom
Kompakter KNX Dimmaktor mit 4 Kanälen für LEDs mit Konstantstrom-Ansteuerung. Transparentes Gehäuse zum Einbau z.B. in abgehängten Decken oder Möbel.
Unterstützung von RGB, RGBW und Tunable White. Der Dimmaktor kann z.B. für LED-Panels oder Streifen mit RGB / RGBW / Tunable White Konfiguration oder mit 4 unabhängigen Dimmkanälen eingesetzt werden, die mit Konstantstrom angesteuert werden Zusätzlich zur Dimmfunktion unterstützt das Gerät Szenen, Automatik, Schlummerfunktion, Treppenlicht und Sequenzer. Lokale Bedienung und Visualisierung des Gerätezustands über Taster und mehrfarbige LEDs auf der Gerätefront. Zusätzlich zu den Eingangs- und Ausgangskanälen mindestens 16 unabhängige Logik- oder Zeitfunktionen. Alle Anschlüsse steckbar ausgeführt. Das Gerät unterstützt KNX Data Security.

Technische Daten:
Gehäuse:	Transparenter Kunststoff, 132 x 46 x 20 mm
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Klemme für KNX Bus (rot / schwarz)
	1 steckbare Schraubklemmen (2 polig) für Versorgungsspannung
	2 steckbare Schraubklemmen (3 polig) für Ausgänge
Spannungsversorgung:	KNX ca. 5 mA
KNX:	Medium TP
	Unterstützung von KNX Data Security
Bedien- und Anzeigeelemente:	2 Tasten und 5 LEDs (mehrfarbig)
	KNX Programmiertaste mit LED (rot)
Ausgang (Dimmaktor):	Versorgungsspannung: 12 ... 48 V⎓
	Max. konfigurierbarer Strom: 500 mA pro Kanal
	Kanäle bündelbar

Fabrikat:	Weinzierl KNX TP Blue IO 551 CC secure
Artikel-Nummer:	5378