WEINZIERL ENGINEERING GmbH
Achatz 3-4
84508 Burgkirchen an der Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für Weinzierl KNX RF/TP Coupler 673.1 secure
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX Funkkoppler (RF/TP) mit Unterstützung von KNX Data Security, Security Proxy 
und Segment Coupler Funktion
KNX Funkkoppler in kompakter Bauweise zur Montage in einer UP-Dose. Optionale Unterstützung von KNX Data Security. Das Gerät verbindet KNX RF Geräte einer Funklinie mit dem KNX Bus (Twisted Pair). Die Konfiguration erfolgt mit der ETS. Erweiterte Filtertabelle für Hauptgruppen 0 … 31. LEDs visualisieren Betriebszustände sowie Kommunikationsfehler auf KNX. Mit Hilfe von Tastern kann der Telegrammfilter testweise deaktiviert werden. Versorgung über den KNX Bus ohne externe Spannungsversorgung. Die Funktionalität von Security Proxy und Segment Coupler wird nur mit der ETS 6 Datenbank unterstützt.

Technische Daten:
Gehäuse:	Installation in Standard UP-Dose
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Klemme für KNX Bus (rot / schwarz)
	Antenne intern
Spannungsversorgung:	KNX ca. 10 mA
KNX:	Medium RF/TP
KNX Security (AES-128) (inkl. Security Proxy)
Erweiterte Filtertabelle für Hauptgruppe 0 … 31
	Unterstützung von KNX Long Frames
Bedien- und Anzeigeelemente:	2 Tasten und 9 LEDs
	KNX Programmiertaste mit LED (rot)

Fabrikat:	Weinzierl KNX RF/TP Coupler 673.1 secure
Artikel-Nummer:	5474