Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX Modbus TCP Gateway 716 secure
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX Modbus TCP Gateway
Kompaktes KNX Modbus TCP Gateway mit einer Breite von max. 1 TE (18 mm) mit 250 frei konfigurierbaren Kanälen (KNX Datenpunkte). Einfache Integration von Modbus-Geräten, die das TCP-Protokoll über IP unterstützen. Modbus Master- oder Slave-Funktion. Die Zuordnung zwischen KNX-Objekten und Modbus-Registern kann über Parameter in der ETS konfiguriert werden. Inklusive Interpretation und Skalierung der Modbus Daten entsprechend der Datenpunkttypen des KNX Standards. 
Über einen integrierten Datenpunkttypkonverter können Daten weiter skaliert und umgerechnet werden. Import/Export von Konfigurationen über ETS Erweiterung (DCA) möglich.
Parallele Unterstützung von KNXnet/IP Tunnelling als KNX IP Schnittstelle. Unterstützung von KNX Security.
Lokale Bedienung (Testfunktionen) und Visualisierung des Gerätezustands über Taster und mehrfarbige LEDs auf der Gerätefront. Die Spannungsversorgung erfolgt über den KNX Bus. 
Technische Daten:
Gehäuse:	Reiheneinbau, Einbaubreite 1 TE (18 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Klemme für KNX Bus (rot / schwarz)
LAN-Anschlussbuchse RJ-45
Spannungsversorgung:	KNX ca. 20 mA, busversorgt
KNX:	Medium TP
	Bis zu 250 Kanäle (Kommunikationsobjekte)
	Integrierte KNX IP Schnittstelle 
	Bis zu 8 Verbindungen gleichzeitig
	KNX Security
	Import/Export von Konfigurationen über ETS Erweiterung (DCA)
Bedien- und Anzeigeelemente:	2 Tasten und 3 LEDs, mehrfarbig
	KNX Programmiertaste mit LED (rot)
Modbus:	Typ: TCP
	Bis zu 5 Slave Geräte
Fabrikat:	Weinzierl KNX Modbus TCP Gateway 716 secure
Artikel-Nummer:	5425