Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX IP Interface 740.2 wireless secure
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX IP Interface 740.2 wireless secure
Drahtlose Schnittstelle zum KNX Bus auf Basis von WLAN. 
Das Gerät kann statt einer USB oder drahtgebundenen IP Schnittstelle eingesetzt werden. Das Gerät arbeitet nach der KNXnet/IP-Spezifikation und nach Norm IEEE 802.11b/g/n (WLAN). Für die WLAN Verschlüsselung wird WPA2 unterstützt. Optionale Unterstützung von KNX Data Security.
Das Gerät kann als Programmierschnittstelle für die ETS ab Version 5 verwendet werden.
Lokale Bedienung und Visualisierung des Gerätezustands über Taster und LEDs auf der Gerätefront. Versorgung über den KNX Bus ohne externe Spannungsversorgung. 

Technische Daten:
Gehäuse:	Kunstsoff (PS) 125 x 67 x 31 mm
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Steckbare Schraubklemme für KNX Bus
	Antennenbuchse SMA mit Antenne
Spannungsversorgung:	KNX ca. 22 mA
KNX:	Medium TP
KNX Security (AES-128), inkl. Tunneling V2, Core V2 
KNXnet/IP Tunneling bis zu 6 Verbindungen
Unterstützung von KNX Long Frames 
Bedien- und Anzeigeelemente:	1 Taste und 3 LEDs (grün)
	KNX Programmiertaste mit LED (rot)
Funkschnittstelle:	WLAN, 802.11b/g/n, 2,4 GHz, WPA2

Fabrikat:	Weinzierl KNX IP Interface 740.2 wireless secure
Artikel-Nummer:	5537