WEINZIERL ENGINEERING GmbH
Achatz 3-4
84508 Burgkirchen an der Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX IP LineMaster 762.1 secure
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX Spannungsversorgung 640 mA mit KNX IP Router
KNX Kombigerät mit KNX Netzteil inkl. Busdrossel, KNX IP Router, KNX IP Interface und Display. Das Netzteil bietet neben der Busspannung einen Ausgang für Hilfsspannung. Der IP Router im Gerät dient der Weiterleitung von Telegrammen zwischen verschiedenen KNX Linien (TP) über ein LAN (IP) als schnellen Backbone. Das Gerät besitzt eine erweiterte Filtertabelle für die Hauptgruppen 0 … 31 und kann bis zu 150 Telegramme zwischenspeichern. Über die Interface-/Schnittstellenfunktion kann die KNX Linie direkt von einem PC aus (zum Beispiel für ETS) angesprochen werden. Das Gerät arbeitet nach der KNXnet/IP-Spezifikation unter Verwendung von Core, Device Management, Tunnelling und Routing. Diagnosedaten (Ausgangsstrom, Busspannung sowie die Temperatur im Gehäuse) können lokal am Display angezeigt werden. Gerätestatus und die KNX physikalische Adresse des Gerätes am Display ablesbar. Das Gerät unterstützt KNX Security.

Technische Daten:
Gehäuse:	Reiheneinbau, Einbaubreite 6 TE (108 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Steckbare Schraubklemme 230 V∿
Klemme für KNX Ausgang (rot / schwarz)
Klemme für Hilfsspannungsausgang (gelb / weiß)
	LAN-Buchse RJ-45
Spannungsversorgung:	Eingangsspannung 230 V∿, 50 Hz
Wirkungsgrad bei Nennlast: ca. 85 % (einschließlich Busdrossel)
KNX:	Medium IP/TP
	Erweiterte Filtertabelle für Hauptgruppe 0 … 31
	Unterstützung von KNX Long Frames
	Bis zu 8 Verbindungen gleichzeitig über KNXnet/IP Tunneling
	KNX Security (AES-128) inkl. Tunneling V2, Core V2
Bedien- und Anzeigeelemente:	OLED Display mit 4 Tasten
	KNX Programmier-LED (rot)
Ausgang:	KNX Nennspannung 30 V⎓
Hilfsnennspannung 30 V⎓
Nennstrom 640 mA (beide Ausgänge gemeinsam)
Fabrikat:	Weinzierl KNX IP LineMaster 762.1 secure
Artikel-Nummer:	5465