WEINZIERL ENGINEERING GmbH
Achatz 3-4
DE-84508 Burgkirchen / Alz
GERMANY
www.weinzierl.de
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX IP BAOS 774.1 secure
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX IP BAOS Objekt Server mit Security
IP Interface / Gateway mit einer Breite von max. 1 TE (18 mm) zum KNX Bus sowohl auf Telegrammebene (KNXnet/IP Tunnelling) als auch auf Datenpunktebene (KNX Application Layer). Die Verbindung erfolgt über eine LAN-Schnittstelle (IP). Die IP-Adresse kann über einen DHCP-Server, Auto IP bzw. durch manuelle Konfiguration (ETS) zugewiesen werden. Als Interface arbeitet das Gerät nach der KNXnet/IP-Spezifikation. Es kann als Programmierschnittstelle für die ETS verwendet werden. Als Object-Server unterstützt das Gerät das KNX BAOS Binary Protokoll V2.0. Die LEDs auf der Gerätefront visualisieren den Verbindungsstatus, den Telegrammverkehr sowie Kommunikationsfehler für LAN und für KNX. Mit Hilfe der Taster kann der Status der Tunnelling-Verbindungen visualisiert werden. Versorgung über den KNX Bus ohne externe Spannungsversorgung. Unterstützung von KNX Security und BAOS Security.

Technische Daten:
Gehäuse:	Reiheneinbau, Einbaubreite 1 TE (18 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Klemme für KNX Bus (rot / schwarz)
	LAN-Buchse RJ-45
Spannungsversorgung:	KNX ca. 20 mA
KNX:	Medium TP
	Unterstützung von KNX Long Frames
Unterstützung von KNX Data und KNX IP Security
	Bis zu 8 Verbindungen gleichzeitig über KNXnet/IP Tunneling
KNX BAOS Protokolle:	KNX BAOS Binary Protocol V2.0 mit Security
	Unterstützung von BAOS IP Security
Anzahl Datenpunkte:	1000
Anzahl BAOS Verbindungen:	10
Bedien- und Anzeigeelemente:	2 Tasten und 3 LEDs, mehrfarbig
	KNX Programmiertaste mit LED (rot)

Fabrikat:	Weinzierl KNX IP BAOS 774.1 secure
Artikel-Nummer:	5475