WEINZIERL ENGINEERING GmbH
Achatz 3-4
DE-84508 Burgkirchen / Alz
GERMANY
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für 24 V Push Button 436
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taster für Kleinspannung
Taster für Kleinspannung bis 24 V zum direkten Anschluss an Tastereingänge zum Beispiel von Smart-Home Zentralen, SPS-Steuerungen oder Tasterschnittstellen beliebiger Bussysteme. Kombinierbar mit Einfachwippe oder Doppelwippen mit je zwei Druckpunkten (oben/unten). Mechanisch kompatibel zu Schalterprogrammen mit Innenmaß 55 mm. Sanfter und leiser Tastendruck.

Technische Daten:
Gehäuse:	Maße Wandhalteplatte: 71 x 71 mm, für UP-Dose 68 mm
Wippe für Standard-Rahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm
Einbautiefe: ohne
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Steckbare Anschlussleitung 150 mm 
	für Schaltkontakte und LEDs
Spannungsversorgung:	Taster: max. 30 V, max. 25 mA
	LEDs: 5..30 V⎓, ca. 2 mA
Bedien- und Anzeigeelemente:	4 Tasten
2 LEDs (grün), hinter der Wippe

Fabrikat:	Weinzierl 24 V Push Button 436 
Artikel-Nummer:	5524 (Einsatz mit Montageset)