Weinzierl Engineering GmbH
Achatz 3
DE-84508 Burgkirchen / Alz
GERMANY
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX TP Push Button 420 secure, Einfachwippe
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX TP Taster mit KNX Security, Einfachwippe
KNX Taster mit integriertem Busankoppler. Einfachwippe mit zwei Druckpunkten (oben/unten). Mechanisch kompatibel zu Schalterprogrammen mit Innenmaß 55 mm. Sanfter und leiser Tastendruck.
Mit Applikation für Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Szenen- und Farbsteuerung sowie Sequenzcontroller. Jede Taste der Wippe muss einzeln konfigurierbar sein. Mehrfach-Funktionen sollen auf jeder Taste möglich sein.
Zusätzliche unabhängige Logik- und Zeitfunktionen. Unterstützung von KNX Data Security.

Technische Daten:
Gehäuse:	Maße Wandhalteplatte: 71 x 71 mm, für UP-Dose 68 mm
Wippe für Standard-Rahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm
Einbautiefe UP max. 11 mm
Schutzart:	IP20
Farbe:	Wippe weiß, ohne Beschriftung
Anschlüsse:	Klemme für KNX Bus (rot / schwarz)
	Buchse für externe Schalter / LEDs
Spannungsversorgung:	KNX ca. 3 mA
KNX:	Medium TP mit Data Security
Bedien- und Anzeigeelemente:	4 Tasten, davon 2 betätigt 
	KNX Programmiertaste mit LED (rot)

Fabrikat:	Weinzierl KNX TP Push Button 420 secure, single
Artikel-Nummer:	5375 (Tastereinsatz mit Montageset und Einfachwippe)