Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX TP Multi IO 570.1 secure 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX Multi Ein-/Ausgang und Jalousie, 48-fach
KNX Multi Input/Output Gerät mit einer Breite von max. 4 TE (72 mm): ein universelles Ein- und Ausgangsmodul für die Gebäudesteuerung mit 48 frei konfigurierbaren digitalen Kanälen. Jeder Kanal kann als binärer Eingang oder als binärer Ausgang verwendet werden. Die Peripherie (Ein- und Ausgänge) wird durch eine externe Spannungsversorgung (24 V DC) gespeist. Eingangskanäle eignen sich zum Anschluss von potentialfreien Kontakten und können zur Steuerung z.B. von Leuchten oder Jalousien über KNX verwendet werden. Ausgangskanäle können Signal LEDs, externe Koppelrelais oder Jalousierelais ansteuern. Integrierte USB-Schnittstelle als Programmierschnittstelle zum KNX-Bus mit der Möglichkeit der lokalen Programmierung des Gerätes. USB Anschluss galvanisch vom KNX Bus getrennt. Display auf der Frontseite für eine manuelle Bedienung des Gerätes und der Ein- und Ausgangskanäle. Alle Anschlüsse steckbar ausgeführt. Direkte Bedienung mit der ETS ohne Programmierung möglich. Unterstützung von KNX Security.

Technische Daten:
Gehäuse:	Reiheneinbau, Einbaubreite 4 TE (72 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Klemme für KNX Bus (rot / schwarz)
Steckbare Schraubklemmen (4 polig) für Spannungsversorgung
Steckbare Schraubklemmen (12 polig) für Ein- und Ausgänge
	USB C Buchse
Spannungsversorgung:	KNX ca. 6 mA
	Ein- und Ausgänge: 24 V⎓, ca. 25 mA ohne Last
KNX:	Medium TP
	Unterstützung von KNX Long Frames
Bedien- und Anzeigeelemente:	OLED Display mit 4 Tasten
	KNX Programmier-LED (rot)
Ausgänge:	Open-Drain, max. 100 mA, inkl. Freilaufdiode
Eingänge:	Inkl. Pull-Up Widerstand

Fabrikat:	KNX TP Multi IO 570.1 secure
Artikel-Nummer:	5543